**Blackstar LIVE LOGIC (Custom USB MIDI Control)**

* Item: 57524
* EAN: 845644006021
* Dimensions du carton : 34 x 14.4 x 4.5 cm / 1.2 kg
* [Dropbox Link (pics, translations etc.)](https://www.dropbox.com/sh/tepa8e4j4xdb6xj/AAAS9foXeIsgKfHJKIwzr_wRa?dl=0)

**Les PRO+**

* Contrôleur MIDI compact et polyvalent à 6 commutateurs au pied avec 2x entrée pour pédale d'expression
* Contrôle les messages MIDI Program Change, Contrôle Command Change, Note et Clock
* MIDII/O via USB (par ex. DAW / Plugins) et prises DIN (matériel MIDI externe)
* Fonctionne comme interface MIDI USB générale
* Switch entre le mode «Patch» (rappeler les presets via Programme Change ) et le mode «Custom» (assigner n'importe quel type de message MIDI aux commutateurs de commande)

**Caractéristiques**Le Live Logic MIDI footcontroller vous permet rapidement et facilement de contrôler tout MIDI Hardware ou des plates-formes Software et des plugins. Le MIDI sur USB, les fonctions assignables et deux entrées pour pédales d'expression en font la solution de contrôle MIDI parfaite et il peut également être utilisé comme interface MIDI USB. Alimentez-le n'importe où via USB, batterie 9V ou alimentation.
 **Product Features**

* Pédale de commande MIDI à 6 commutateurs compacte et polyvalente
* Contrôle des performances de tout le Hardware, Software ou plug-in équipé MIDI
* MIDI sur USB pour utilisation avec les DAW, les plugins et le software des live séquenceurs comme p.e. Ableton Live
* Live Logic est un contrôleur intégré officiel dans Ableton Live
* Fonctionne comme interface MIDI USB générale
* Connecteurs DIN MIDI ‘In et Out’ pour contrôler via MIDI le Hardware externe
* 2x entrées de pédale d'expression pour un contrôle continu des paramètres MIDI
* Contrôle les messages MIDI Program Change, Control Change, Note et Clock
* Messages de changement de programme 0-127 / 1-128 (affectables avec le logiciel USB)
* Application gratuite pour Mac / PC pour personnaliser la fonction de chaque pédale de commande et pédale d'expression et enregistrer et charger les préréglages de configuration
* Choisissez entre le mode «Patch» et «Custom»
	+ Patch Mode: envoyer un message de changement de programme MIDI à tout appareil MIDI connecté; L'écran affiche le numéro de programme actuel (par exemple pour changer les préréglages). Les commutateurs 5 et 6 commandes les bancs.
	+ Custom Mode: utilisez le logiciel de contrôle USB pour personnaliser les messages MIDI envoyés. Associez tous les types de messages de Programma Change, Control Command Change, Note et aux six commutateurs au pied.
* Alimentation via batterie, 9 V CC ou bus USB pour une utilisation n'importe où
* Commutateurs au pied via un éclairage LED bien visible sur scène, et un écran multifonction
* Boîtier métallique robuste
* Le «PSU-500» en option fonctionne en 100-240 V AC et inclus 4 prises différentes pour une utilisation globale
* Compatible avec toute alimentation 9V centre-négative.
* Conçu par l'équipe R&D de Blackstar au Royaume-Uni