**Blackstar LIVE LOGIC (Custom USB MIDI Control)**

* Item: 57524
* EAN: 845644006021
* Afmetingen verpakking : 34 x 14.4 x 4.5 cm / 1.2 kg
* [Dropbox Link (pics, translations etc.)](https://www.dropbox.com/sh/tepa8e4j4xdb6xj/AAAS9foXeIsgKfHJKIwzr_wRa?dl=0)

**Top Call Outs**

* Compacte en veelzijdige 6-button MIDI controller met twee expressie pedaal aansluitingen
* Kan Program Change, Control Change, Note en Clock messages versturen
* MIDI I/O over USB (e.g. DAW/Plugins) en DIN aansluiting (external MIDI-equipped hardware)
* Werkt als een normale USB MIDI Interface
* Schakel tussen “Patch” mode (roep Presets op via Program Changes) en “Custom” mode (wijs elk type MIDI-bericht toe aan de knoppen)

**Omschrijving**

De Live Logic MIDI-voetcontroller geeft je snelle en gemakkelijke controle over alle MIDI-hardware- of softwareplatforms en plug-ins. MIDI via USB, toewijsbare functies en twee expressiepedaal ingangen maken het de perfecte MIDI-besturingsoplossing. Hij kan ook nog worden gebruikt als een USB MIDI-interface. Voeding kan via USB, 9V batterij of de optionele PSU-500.

**Product Features**

* Compacte en veelzijdige 6-button MIDI controller
* Kan alle soorten MIDI-equipped hardware, software of plugins aansturen
* MIDI over USB voor gebruik met DAWs, plugins en live sequencer software zoals Ableton Live
* Live Logic is een official integrated controller van Ableton Live
* Ook te gebruiken als een USB MIDI Interface
* MIDI In en Out DIN connectors om externe MIDI hardware aan te sturen
* 2x expressie pedal aansluitingen
* Stuurt MIDI Program Change, Control Change, Note en Clock signalen
* Gratis Mac/PC app om de knoppen en expressive pedalen te configureren, presets op te slaan of te laden
* Selecteer “Patch” of “Custom” Mode
	+ Patch Mode: Stuur MIDI Program Change message naar een aangesloten MIDI apparaat via knoppen 1-4 (om presets te wisselen). Knoppen 5&6 schakelen tussen de banken
	+ Custom Mode: Gebruik de USB om software aan te sturen. Wijs een Program Change, Control Changeof Note & Clock message toe aan een van de 6 schakelaars.
* Voeding via Battery, 9V DC of via USB.
* Verlicht LED display
* Stevige metalen behuizing
* Optionele “PSU-500” werkt op 100-240V AC en wordt geleverd met 4 verschillende aansluitingen zodat hij overal ter wereld gebruikt kan worden.
* Werkt met elke 9V center-negative voeding.
* Ontworpen door het Blackstar R&D Team in de UK