**BEETRONICS Fatbee (JFET Overdrive)**

**Resources**

[\*\*\*LINK\*\*\* Download Area (Pics, Ads, Translations, Dealer PDFs, etc.)](https://www.dropbox.com/sh/zuxfsy5sua2uzxu/AABZUJsmGyudkLZ-MWNWHy0Ua?dl=0)

**USPs (nur zu B2B-Zwecken)**

* Neues JFET Drive Schaltungsdesign von Howard Davis
* Erstes Modell der neuen “Babee-Serie” (günstigerer Preis, kleineres Gehäuse)
* Auffälliges Design und Positionierung der Bedienelemente
* Außergewöhnlich geformte Platine (siehe Bilder)
* Unglaublich fetter Sound

**Beschreibung**

Der Fatbee ist die kleinste Biene im Korb, aber dafür umso fetter! Im ersten Pedal unserer Babee-Serie steckt eine ganz neue Overdrive-Schaltung, die in Zusammenarbeit mit dem legendären Pedalentwickler Howard Davis entstanden ist.

Solch einen JFET-Overdrive hast du noch nicht gehört. Sein Breakup ist so weich und geschmeidig wie ein Röhrenverstärker. Egal, zu welchem Instrument du greifst, der Fatbee wärmt und sticht und summt, dass es eine Freude ist! An alle hungrigen Bienen auf der Suche nach süßem Sound-Nektar: Ihr seid am Ziel!

Hast du Appetit bekommen? Dieses Pedal wird dir Unmengen von Honig um den Mund schmieren!

**Features**

* JFET Overdrive Pedal
* Neues Schaltungsdesign von der Pedal-Legende Howard Davis
* Breakup wie ein Röhrenverstärker
* Regler: Honey (Gain), Flavor (Tone), Weight (Volume)
* Stromversorgung: 9 V, 36 mA
* Abmessungen: 11,43 x 5,7 x 5,7 cm, 0,23 kg
* Entwickelt und gefertigt in Kalifornien, USA