**BMB-200K - Support externe pour le montage d'une enceinte de haut-parleur sur un poteau**

**USPs**

• Support externe pour le montage en toute sécurité de chaque enceinte à fond plat sur une barre de boîtier de 38 mm

• Dimensions: 102 mm x 152 mm

• Tout le nécessaire inclus pour l'installation

• Jonction en polycarbonate renforcé de fibre de verre (capacité de charge 45,5 kg)

**Caractéristiques**

• S'adapte à tout caisson de haut-parleur à fond plat

• Pour montage sur tige de 38 mm de diamètre

• Dimensions: 102 mm x 152 mm

• Pièces d'assemblage incluses

• Capacité de charge: 45,5 kg

**Description**

Que faites-vous lorsque vous avez une enceinte qui n'a pas de support intégré pour la tige, mais souhaitez quand même l'utiliser avec votre trépied? La réponse réside dans le support externe BMB-200K qui s'installe simplement au bas de votre enceinte de haut-parleur, et c'est fait.

Le BMB-200K est un support qui peut être adapté à n'importe quelle enceinte à fond plat et contient tous les composants pour une installation rapide et facile.