BMB-200K - Externe ondersteuning voor het monteren van een luidsprekerbehuizing op een paal

USP's

• Externe steun voor de veilige montage van elke luidsprekerkast met platte bodem op een behuizingsstang van 38 mm

• Afmetingen: 102 mm x 152 mm

• Alles wat nodig is voor installatie inbegrepen

• Glasvezelversterkte polycarbonaatverbinding (draagvermogen 45,5 kg)

Functies

• Past op elke luidsprekerkast met vlakke bodem

• Voor montage op stang met een diameter van 38 mm

• Afmetingen: 102 mm x 152 mm

• Inclusief montagedelen

• Laadvermogen: 45,5 kg

Beschrijving

Wat doe je als je een speaker hebt die geen ingebouwde standaard voor de hengel heeft, maar dat je toch je statief wil gebruiken? Het antwoord zit in de BMB-200K externe houder, die eenvoudig onderaan uw kast wordt geïnstalleerd en u bent klaar.

De BMB-200K is een standaard die kan worden aangepast aan elke behuizing met vlakke bodem en bevat alle componenten voor een snelle en eenvoudige installatie.