**BMB-200K – Externe standaard voor luidsprekermontage op een stang**

**USPs**

* Externe bevestigingsbeugel voor de veilige montage van elke luidsprekerkast met vlakke bodem op 38 mm luidsprekerkast stang
* Afmetingen: 102 mm x 152 mm
* Alle benodigdheden voor de installatie zijn inbegrepen
* Polycarbonaatverbinding versterkt met glasvezel (capaciteit 45,5 kg)

**Kenmerken**

* Geschikt voor elke luidsprekerkast met platte bodem
* Voor montage op stang met een diameter van 38 mm
* Afmetingen: 102 mm x 152 mm
* Inclusief montagedelen
* Draagvermogen: 45,5 kg

**Beschrijving**

Wat doe je als je een luidsprekerkast hebt die geen ingebouwd statief heeft, maar die je toch met een statief wilt gebruiken? Het antwoord ligt in de externe BMB-200K-standaard die gewoon op de bodem van uw luidsprekerkast wordt geïnstalleerd, en dat is het.

BMB-200K is een beugel die kan worden aangepast aan elke luidsprekerkast met platte bodem en bevat alle componenten voor een snelle en eenvoudige installatie.