**IQ-X-3000 – Support de clavier avec verrouillage de mémoire à un niveau**

**USPs**

* Stabilité fiable avec un faible encombrement
* Système de verrouillage de mémoire breveté
* Système de contreventement décalé pour une hauteur maximale du genou
* Les embouts stabilisateurs surmontent les surfaces inégales

**Caractéristiques**

* Hauteur: 55,88 - 91,44 cm
* Largeur: 47 - 83,82 cm
* Poids: 5 Kg
* Charge: 136 kg distribués

**Description**

**Les supports IQ-X ont toutes les caractéristiques et la structure robuste de notre série originale IQ de supports peu encombrants. Nous avons réduit la profondeur, grâce aux commentaires des utilisateurs, en conservant toutes les fonctionnalités que les utilisateurs ont adorées de cette série. Le système de verrouillage breveté par Ultimate Support et les capuchons stabilisateurs offrent plus de fiabilité et nécessitent moins de temps de montage. La série IQ-X est idéale pour prendre en charge n'importe quel clavier, contrôleur ou synthé lumineux jusqu'aux workstations les plus puissants.**

**L'IQ-X-3000 est le modèle haut de gamme et utilise des tubulures ultra résistantes qui lui permettent de supporter une charge allant jusqu'à 136 kg!**

**En détail**

* Espace pour les jambes - adapté à ceux qui veulent se tenir debout ou s'asseoir pour utiliser des pédales
* Verrouillage de la mémoire - un système breveté rapide et facile pour régler la hauteur et la largeur du support
* Capuchons stabilisateurs - aux deux extrémités inférieures, ils vous permettent de mettre les instruments à plat même sur des surfaces inégales
* Deuxième niveau en option - un deuxième niveau en option est disponible pour IQ-X-1000 et IQ-X-2000, conçu pour se plier et se tenir debout avec le trépied