**Pro-R-T- T – Driebenig Microfoonstatief met Boom**

**USPs**

* Professionele microfoonstandaard met boom
* Statiefbasis met ultrabestendige harsverbinding
* Stalen buizen, poedercoating
* Rod compatibel met alle Pro Series R-bases
* Sluitsysteem met slechts een kwartslag
* Ruimtebesparend beenvergrendelingssysteem

**Kenmerken**

* Armlengte: 80 cm
* Poederafwerking
* Stalen buis
* Buisdiameter: 2,2 cm
* Hoogte: standaard
* Hoogte stang: 95,3 cm x 165,1 cm
* Type boom: telescopisch
* Lengte boom: 50,8 cm - 88,9 cm
* Onderstel: driebenig statief
* Diameter voet: 66 cm
* Gewicht: 3,4 kg

**Omschrijving**

De statiefstatieven van de Pro-R-serie voor microfoon hebben ons nieuwe mechanisme waarmee de poten omhoog kunnen worden gevouwen voor eenvoudiger en minder omslachtige opslag. Het vergrendelingsmechanisme maakt het mogelijk de poten vast te zetten voor zowel gebruik als transport.

Alle Pro-R-statieven zijn gemaakt met hetzelfde robuuste maar lichte ontwerp als de MC-05, met een buis van 2,2 cm dik en een laag gewicht dat transport gemakkelijk maakt.

**In Detail**

* Eenvoudige en snelle bankschroef sluiting - stil, resistent en sterk, in tegenstelling tot andere goedkope modellen. Met een kwartslag draait hij open en dicht
* Verwisselbare stang - de stang is compatibel met elke basis van de Pro-R-serie
* Basisvergrendelingssysteem - kan zowel in open als gesloten positie worden vergrendeld
* Vier verschillende hoeken voor opstelling van de boom - gepatenteerd systeem dat met een aanraking elke aanpassing in rotatie, extensie, richting en diepte mogelijk maakt..