**SP-90 – Pied d’enceinte TeleLock**

**USPs**

* Support de haut-parleur télescopique avec adaptateur réglable
* TeleLock pour les ajustements du boîtier monté
* Adaptateur universel pour Subwoofer
* Tubes avec une épaisseur accrue

**Caractéristiques**

* Plage de hauteur: 92,8 cm - 145,4 cm
* Diamètre partie supérieure: 38 mm
* Diamètre de la partie inférieure: 44,45 mm
* Capacité de charge: 68,2 kg
* Poids: 1,75 kg

**Description**

Les pieds d'enceintes Ultimate Support TeleLock sont extraordinairement robustes mais légers grâce à la structure tubulaire en aluminium plus épaisse. Tout ce que vous attendez d'un pied d’enceinte Ultimate Support - elles sont résistantes, solides, légères, avec des pièces 100% remplaçables et faciles à assembler puis à refermer.

Le collier TeleLock donne à l'utilisateur la possibilité d'augmenter ou d'abaisser la hauteur du boîtier même LORSQU'IL EST MONTÉ, grâce à la technologie Auto-Lock qui saisit en toute sécurité le tube télescopique tout en l'ajustant.

Le pied d’enceinte SP-90 se caractérise par un cylindre extensible qui s'adapte à une variété d'enceintes avec des boîtiers de 35 à 38 mm de diamètre. À l'aide d'une clé hexagonale de 2 mm, l'adaptateur peut également être retiré pour les boîtiers standard avec vis M20, permettant au SP-90 d'être une solution universelle.

**En détail**

* Adaptateur réglable - La partie supérieure du pied d'enceinte a un support adaptable de 38 mm et 35 mm.
* Adaptateur universel pour caisson de basses - Le bas du poteau est doté d'un adaptateur universel pour tout boîtier et connecteur fileté.
* Système TeleLock - Le collier breveté offre toujours la bonne résistance pour ajuster la hauteur du support même avec le boîtier monté..
* Tubes avec une épaisseur accrue - Nos tiges sont fabriquées avec des tubes avec une épaisseur accrue pour supporter une plus grande charge et plus de fiabilité.