**TS-88B – Support haut-parleur « ORIGINAL » version haute**

**USPs**

* Trépied, design brevetée
* Hauteur supplémentaire
* Tubes en aluminium avec une épaisseur accrue
* Chaque pièce 100% récupérable et remplaçable
* Collier en acier moulé sous pression breveté

**Caractéristiques**

* Hauteur: 157,5 cm - 279,4 cm
* Poids: 4,5 kg
* Diamètre de la base: 157,5 cm
* Diamètre du tube télescopique: 38 mm
* Diamètre adaptateur: 35 mm
* Capacité de charge: 68,2 kg
* Plié: 146,1 cm x 140 cm

**Description**

Les pieds d'enceintes Ultimate Support Série « ORIGINAL » sont extraordinairement robustes mais légers grâce à la structure tubulaire en aluminium plus épaisse. Tout ce que vous attendez d'un support Ultimate Support - ils sont durables, solides, légers et avec des pièces 100% remplaçables. Vous pouvez choisir entre les finitions noir et argent, ou le modèle noir TS-88B qui est environ 75 cm plus haut que le TS-80B et TS-80S. Les séries « ORIGINAL » sont les trépieds qui ont établi la norme et que vous avez vu depuis des décennies sur tous les types de scènes.

**En détail**

* Trépied de conception brevetée - Les pieds sont conçus pour une plus grande résistance et durabilité, conçus pour être facilement remplacés après une vie d'utilisation intensive.
* Tubes surdimensionnés - Sont construit avec des tubes surdimensionnés pour plus de débit et de fiabilité.
* Hauteur supplémentaire - Le TS-88B atteint une hauteur de 2,8 mètres.
* Joints moulés sous pression - De solides joints moulés sous pression sont utilisés dans tout le support et aident à soutenir les composants clés tels que les pieds du trépied et le tube télescopique.