**TS- 90B - Support pour haut-parleur TeleLock**

**USPs**

* Collier TeleLock breveté
* Conception de trépied brevetée
* Tubes en aluminium avec une épaisseur accrue
* Chaque pièce 100% récupérable et remplaçable

**Caractéristiques**

* Hauteur: 111,8 cm - 200,7 cm
* Poids: 3,3 kg
* Diamètre de la base: 119,4 cm
* Diamètre du tube télescopique: 38 mm
* Diamètre adaptateur: 35 mm
* Capacité de charge: 68,2 kg
* Plié: 110,5 cm x 140 cm

**Description**

Les pieds d'enceintes Ultimate Support TeleLock sont extraordinairement robustes mais légers grâce à la structure tubulaire en aluminium plus épaisse. Tout ce que vous attendez d'un support Ultimate Support - ils sont durables, solides, légers, avec des pièces 100% remplaçables et faciles à assembler puis à plier.

Le collier TeleLock donne à l'utilisateur la possibilité d'augmenter ou d'abaisser la hauteur du haut-parleur même LORSQU'IL EST MONTÉ, grâce à la technologie Auto-Lock qui saisit en toute sécurité le tube télescopique tout en l'ajustant.

**En détail**

* Les pieds sont conçus pour une plus grande résistance et durabilité, conçus pour être facilement remplacés après une vie d'utilisation intensive.
* Le collier breveté offre toujours la bonne résistance pour ajuster la hauteur du support même avec le haut-parleur monté.
* Tubes surdimensionnés - Construit avec des tubes surdimensionnés pour plus de débit et de fiabilité.
* Joints moulés sous pression - De solides joints moulés sous pression sont utilisés dans tout le support et aident à soutenir les composants clés tels que les pieds du trépied et le tube télescopique.