**TS-99B – Hoge TeleLock Luidsprekerstandaard met uitschuifbaar been**

**USPs**

* Gepatenteerde TeleLock kraag
* Verlengbaar been om zich aan te passen aan
* Extra Hoogte
* Gepatenteerd statiefontwerp
* Aluminium buizen met verhoogde dikte
* Elk stuk 100% recupereer- en vervangbaar

**Kenmerken**

* Hoogte: 157,5 cm - 279,4 cm
* Gewicht: 4,5 kg
* Basis Diameter: 157,5 cm
* Telescopische buis Diameter: 38 mm
* Uitschuifbare beenlengte: 101,6 cm - 134,6 cm
* Adapter diameter: 35 mm
* Draagvermogen: 68,2 kg
* Opgevouwen: 146,1 cm x 15,2 cm

**Beschrijving**

**De TeleLock luidsprekerstatieven van Ultimate Support zijn buitengewoon robuust en toch licht dankzij hun dikkere, buisvormige aluminium constructie. Alles wat u van een Ultimate Support stand mag verwachten - ze zijn sterk, lichtgewicht, met 100% vervangbare onderdelen en eenvoudig te monteren en vervolgens weer te sluiten.**

**De TeleLock kraag geeft de gebruiker de mogelijkheid om de hoogte van de geluidskast te verhogen of te verlagen, zelfs wanneer deze al gemonteerd is, dankzij de Auto-Lock technologie die de telescoopbuis stevig vasthoudt tijdens het verstellen.**

**In Detail**

* Gepatenteerde Design Statief - Benen zijn ontworpen voor extra sterkte en duurzaamheid, gemaakt om gemakkelijk te worden vervangen na een leven lang intensief gebruik.
* TeleLock System - De gepatenteerde kraag biedt altijd de juiste sterkte om de hoogte van de standaard te verstellen, zelfs wanneer de luidspreker al gemonteerd is.
* Extra hoogte - De stand bereikt een hoogte van ongeveer 2,8 meter.
* Verstelbare poot - past zich ook aan op oneffenheden in het oppervlak dankzij de verstelbare lengte van een van de poten.
* Verhoogde buizen - Onze buizen zijn overmaats geconstrueerd voor een grotere capaciteit en betrouwbaarheid.
* Gegoten verbindingen - Sterke gegoten verbindingen worden gebruikt in het gehele statief en helpen bij het ondersteunen van belangrijke onderdelen zoals de statiefpoten en de telescopische buis