**TS-99B – Hoge TeleLock Luidsprekerstandaard**

**USPs**

* Gepatenteerde TeleLock-kraag
* Extra hoogte
* Gepatenteerd statiefontwerp
* Aluminium buizen met verhoogde dikte
* Elk stuk 100% herstelbaar en vervangbaar

**Kenmerken**

* Hoogte: 157,5 cm - 279,4 cm
* Gewicht: 4,5 kg
* Diameter voet: 157,5 cm
* Diameter van de telescoopbuis: 38 mm
* Adapter diameter: 35 mm
* Laadvermogen: 68,2 kg
* Gevouwen: 146,1 cm x 140 cm

**Omschrijving**

De Ultimate Support TeleLock speaker stands zijn buitengewoon robuust maar licht dankzij de dikkere buisvormige aluminium structuur. Alles wat u van een Ultimate Support-standaard mag verwachten - ze zijn duurzaam, sterk, licht, met 100% vervangbare onderdelen en eenvoudig te monteren en vervolgens te sluiten.

De TeleLock-halsband biedt de gebruiker de mogelijkheid om de hoogte van de kast te verhogen of te verlagen, zelfs WANNEER DEZE IS GEMONTEERD, dankzij de Auto-Lock-technologie die de telescopische buis stevig vasthoudt tijdens het afstellen.

**In Detail**

* Gepatenteerd design-statief - De poten zijn ontworpen voor meer sterkte en duurzaamheid en zijn gemakkelijk te vervangen na een leven lang intensief gebruik.
* TeleLock-systeem - De gepatenteerde kraag biedt altijd de juiste weerstand om de hoogte van de standaard aan te passen, zelfs als de luidsprekerkast gemonteerd is.
* Extra hoogte - De standaard bereikt een hoogte van ongeveer 2,8 meter.
* Extra grote buizen - Onze statieven zijn gebouwd met extra grote buizen voor een grotere doorstroming en betrouwbaarheid.
* Gegoten gewrichten - Sterke gegoten gewrichten worden overal in de standaard gebruikt en ondersteunen belangrijke componenten zoals statiefpoten en telescopische buis.