**Ulti-Boom Pro – Boom met vaste lengte**

**USPs**

* Boomarm met vaste lengte voor microfoon
* Eén knop om alles aan te passen
* Balanceren van contragewicht
* Aluminium buis met geanodiseerde afwerking

**Caratteristiche**

* Type boomarm: vast
* Lengte boomarm: 88,3 cm
* Gewicht: 0,9 kg
* Contragewicht: 0,3 kg

**Omschrijving**

De boom voor de Ulti-Boom Pro-microfoon is ontworpen om eindelijk de problemen met dit type boom op te lossen. De Z-knop maakt alle aanpassingen mogelijk met één enkel bedieningselement. Het biedt vier verschillende instelhoeken in één beweging: hoek, rotatie, richting en lengte.

Bij telescopische modellen is het StableLock-hendelsysteem het gemakkelijkste, snelste en veiligste dat ooit op een boom is geïntegreerd. Bovendien kunt u met de telescopische D-arm (met een platte kant) niet alleen de lengte, maar ook de rotatie van de arm in één keer aanpassen.

Het contragewicht van 0,3 kg in gegalvaniseerd staal voor meer stabiliteit en duurzaamheid. Het gebruik van dikkere aluminium buizen met grotere betrouwbaarheid maar ook met een lager gewicht.

**In Detail**

* Eenvoudige en snelle bankschroef sluiting- de Z-knop maakt de vier aanpassingen in één beweging mogelijk
* Vergrendel de microfoon op zijn plaats - antislip-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen
* Bestendig contragewicht - een gewicht van 0,3 kg in gegalvaniseerd staal dat bestand is tegen de lange levensduur op de weg