**PRO-R-T-SHORT-F – Pied De Microphone court avec Boom**

**USPs**

* Pied de microphone professionnel trépied
* Base de trépied avec joint en résine ultra-résistant
* Tubulaires en acier, revêtement en poudre
* Canne compatible avec toutes les bases Pro Series R
* Système de verrouillage des jambes peu encombrant
* Système de verrouillage avec seulement un quart de tour

**Caractéristiques**

* Longueur de bras: 80 cm
* Finition poudre
* Tubulaire en acier
* Diamètre tubulaire: 2,2 cm
* Hauteur: Standard
* Hauteur de la tige: 48,9 cm x 71,8 cm
* Type de flèche: télescopique
* Longueur bras de flèche: 80,6 cm
* Base: trépied
* Diamètre de la base: 66 cm
* Poids: 2,9 kg

**Description**

Les trépieds de la série Pro-R pour microphones viennent avec notre nouveau mécanisme qui permet aux pieds d'être repliés vers le haut pour un rangement plus facile et moins encombrant. Le mécanisme de verrouillage permet de fixer les pieds pour utilisation et pour le transport.

Toutes les tiges Pro-R sont fabriquées avec le même design robuste mais léger comme le MC-05, avec un tube de 2,2 cm d'épaisseur et un poids léger qui facilite le transport.

La base et le mécanisme de verrouillage sont en résine renforcée, résistante et légère.

**En détail**

* Serrage simple et rapide - silencieux, résistant et solide, contrairement aux autres pieds bon marché. Il s'ouvre et se ferme d’un quart de tour
* Tige interchangeable - la tige est compatible avec toutes les bases de la série Pro-R
* Système de verrouillage de la base - peut être verrouillé en position ouverte et fermée
* Quatre degrés d’angles - système breveté qui permet au toucher de régler la rotation, l'extension, la direction et la profondeur